**上位机烧录文件制作说明**

64K flash 芯片需要修改的示意图：



128K flash 芯片需要修改的示意图



256K/384k/512k/768k/1024K flash 芯片需要修改的示意图：



说明：①、上图中，紫色方框标识需要修改的地方；

②、例如根据不同的需求，需要向烧录芯片写入不同的烧录值，加密、信道、信道间隔、芯片类型的信息；